TALLER CONTADORES – TEMPORIZADORES
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1. Encendido de la bonina 100.00 cuando los contadores C0000 Y C0001 lleguen a 10 conteos.
2. Realizar un programa en ladder para encender la bobina 100.00 realizando un conteo de los pulsos de la entrada 0.00 mediante dos contadores C0000 Y C0001 al llegar a 5 conteos cada uno.
Las condiciones son:
· C0001 debe empezar el conteo después de que C0000 LO termine
· C0000 Y C0001 deben contar los pulsos de la misma entrada 0.00
· El número total de pulsos para encender la salida 100.00 son 10
3. Realizar un programa con dos contadores C0000 y C0001, ambos deben contar los pulsos provenientes de la entrada 0.00 pero el segundo solo debe contar cuando el primero llegue a 0 y al llegar ambos a 5 conteos se deben resetear.
4.  Haciendo uso de temporizadores y contadores se requiere hacer encender una bobina cada 2 segundos y después de 10 intermitencias se debe apagar, el programa debe contar con un botón de encendido.
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